**Rider Técnico**

|  |
| --- |
|   **Iluminação:** 6 focos e iluminação superior de acordo com a disponibilidade do local. **Sonorização**: cabo e caixa para violão, 5 microfones shotgun com captação direta para vozes , microfonação para percussão: alfaia, agogô, pandeiro. **Montagem:** O local deverá estar à disposição, no mínimo, quatro horas antes do horário de início da apresentação.   |