RIDER TÉCNICO: GHETTOROOTS

* 01 Mesa de som 32 canais
* 01 Praticável para teclado
* 01 Tomada com AC220W próximo ao praticável do teclado
* 04 Microfones para vocal com pedestal (preferencialmente sem fio)
* 01 Microfone Shure SM81 com pedestal para percussão
* 01 Bateria (corpo)
* 06 Microfones para captação de som da bateria
* 06.1 (01 para chimbal- Shure SM81, 01 para a caixa – Shure SM57, 01 para surdo- Shure Beta 98A, 01 para bumbo – Shure Beta 52A, 01 para pratos de ataque – Shure SM81, 01 para prato de condução – Shure SM 81)
* 01 Caixa para baixo valvulada, 250 wts de potência mínima, com 4x10´ ou 8x10´
* 01 Tomada com AC220W próximo a caixa do baixo
* 01 Caixa para guitarra 150wts potência mínima
* 01 Tomada com AC220W próximo a caixa da guitarra
* 02 Suportes para instrumentos de corda
* 01 Suporte para saxofone
* 01 Microfone lapela para o sax (pode ser substituído por 01 microfone com pedestal)
* 01 Microfone com pedestal para flauta
* 20 garrafas de água 500ml